,ADSK_Обозначение##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Глубина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##MILLIAMPERES,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##VOLT_AMPERES,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Диапазон рабочих температур##OTHER##,Гарантийный срок службы##OTHER##,IP##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Уровень звукового давления##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##,ADSK_URL документации изделия##OTHER##,Серия_К##OTHER##,Серия_КП##OTHER##,Серия_КПМ##OTHER##,Серия_КПМ1-2##OTHER##,Серия_КПМ НИ##OTHER##
МАЯК-12-К,Оповещатель комбинированный,МАЯК-12-К,90,40,140,40,0.48,12,–50...+55 °С,5 лет,52,0.3,105,https://omelta.com/store/40-mayak_12_k/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-946512.pdf,1,0,0,0,0
МАЯК-24-К,Оповещатель комбинированный,МАЯК-24-К,90,40,140,40,0.96,24,–50...+55 °С,5 лет,52,0.3,105,https://omelta.com/store/41-mayak_24_k/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-946512.pdf,1,0,0,0,0
МАЯК-220-К,Оповещатель комбинированный,МАЯК-220-К,90,40,140,77,17,220,–50...+55 °С,5 лет,50,0.3,105,https://omelta.com/store/42-mayak_220_k/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-377357.pdf,1,0,0,0,0
МАЯК-12-К 110,Оповещатель комбинированный,МАЯК-12-К 110,90,40,140,50,0.6,12,–50...+55 °С,5 лет,52,0.3,110,https://omelta.com/store/45-mayak_12_k_110_db/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-609165.pdf,1,0,0,0,0
МАЯК-24-К 110,Оповещатель комбинированный,МАЯК-24-К 110,90,40,140,50,1.2,24,–50...+55 °С,5 лет,52,0.3,110,https://omelta.com/store/46-mayak_24_k_110_db/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-609165.pdf,1,0,0,0,0
МАЯК-12-КП,Оповещатель комбинированный,МАЯК-12-КП,80,42,100,75,0.9,12,–30...+55 °С,5 лет,55,0.06,105,https://omelta.com/store/1-mayak_12_kp/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-805440.pdf,0,1,0,0,0
МАЯК-24-КП,Оповещатель комбинированный,МАЯК-24-КП,80,42,100,75,1.8,24,–30...+55 °С,5 лет,55,0.06,105,https://omelta.com/store/37-mayak_24_kp/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-805440.pdf,0,1,0,0,0
МАЯК-12-КП 110,Оповещатель комбинированный,МАЯК-12-КП 110,80,42,100,125,1.5,12,–30...+55 °С,5 лет,55,0.06,110,https://omelta.com/store/38-mayak_12_kp_110_db/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-844778.pdf,0,1,0,0,0
МАЯК-24-КП 110,Оповещатель комбинированный,МАЯК-24-КП 110,80,42,100,125,3,24,–30...+55 °С,5 лет,55,0.06,110,https://omelta.com/store/39-mayak_24_kp_110_db/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-844778.pdf,0,1,0,0,0
МАЯК-12-КПМ,Оповещатель комбинированный,МАЯК-12-КПМ,80,55,80,40,0.48,12,–50...+55 °С,5 лет,56,0.04,105,https://omelta.com/store/47-mayak_12_kpm/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-238137.pdf,0,0,1,0,0
МАЯК-24-КПМ,Оповещатель комбинированный,МАЯК-24-КПМ,80,55,80,40,0.96,24,–50...+55 °С,5 лет,56,0.04,105,https://omelta.com/store/48-mayak_24_kpm/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-238137.pdf,0,0,1,0,0
МАЯК-12-КПМ1,Оповещатель комбинированный,МАЯК-12-КПМ1,100,30,80,40,0.48,12,–50...+55 °С,5 лет,55,0.03,105,https://omelta.com/store/49-mayak_12_kpm1/,https://omelta.com/downloads/01-10-2018-444961.pdf,0,0,0,1,0
МАЯК-24-КПМ1,Оповещатель комбинированный,МАЯК-24-КПМ1,100,30,80,40,0.96,24,–50...+55 °С,5 лет,55,0.03,105,https://omelta.com/store/50-mayak_24_kpm1/,https://omelta.com/downloads/01-10-2018-444961.pdf,0,0,0,1,0
МАЯК-220-КПМ1,Оповещатель комбинированный,МАЯК-220-КПМ1,100,30,80,77,17,220,–50...+55 °С,5 лет,50,0.08,105,https://omelta.com/store/51-mayak_220_kpm1/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-244168.pdf,0,0,0,1,0
МАЯК-12-КПМ2,Оповещатель комбинированный,МАЯК-12-КПМ2,100,30,80,50,0.6,12,–50...+55 °С,5 лет,55,0.03,105,https://omelta.com/store/55-mayak_12_kpm2/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-975203.pdf,0,0,0,1,0
МАЯК-24-КПМ2,Оповещатель комбинированный,МАЯК-24-КПМ2,100,30,80,50,1.2,24,–50...+55 °С,5 лет,55,0.03,105,https://omelta.com/store/56-mayak_24_kpm2/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-975203.pdf,0,0,0,1,0
МАЯК-220-КПМ2,Оповещатель комбинированный,МАЯК-220-КПМ2,100,30,80,77,17,220,–50...+55 °С,5 лет,50,0.08,105,https://omelta.com/store/57-mayak_220_kpm2/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-313113.pdf,0,0,0,1,0
МАЯК-12-КПМ1 НИ,Оповещатель комбинированный наружного исполнения,МАЯК-12-КПМ1 НИ,100,35,100,40,0.48,12,–50...+55 °С,5 лет,55,0.3,105,https://omelta.com/store/52-mayak_12_kpm1_ni/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-24906.pdf,0,0,0,0,1
МАЯК-24-КПМ1 НИ,Оповещатель комбинированный наружного исполнения,МАЯК-24-КПМ1 НИ,100,35,100,40,0.96,24,–50...+55 °С,5 лет,55,0.3,105,https://omelta.com/store/53-mayak_24_kpm1_ni/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-24906.pdf,0,0,0,0,1
МАЯК-220-КПМ1 НИ,Оповещатель комбинированный наружного исполнения,МАЯК-220-КПМ1 НИ,100,35,100,77,17,220,–50...+55 °С,5 лет,55,0.3,105,https://omelta.com/store/54-mayak_220_kpm1_ni/,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-254909.pdf,0,0,0,0,1
МАЯК-12-КПМ2 НИ,Оповещатель комбинированный наружного исполнения,МАЯК-12-КПМ2 НИ,100,35,100,50,0.6,12,–50...+55 °С,5 лет,55,0.3,105,https://omelta.com/store/58-mayak_12_kpm2_ni/,https://omelta.com/downloads/05-05-2016-85869.jpg,0,0,0,0,1
МАЯК-24-КПМ2 НИ,Оповещатель комбинированный наружного исполнения,МАЯК-24-КПМ2 НИ,100,35,100,50,1.2,24,–50...+55 °С,5 лет,55,0.3,105,https://omelta.com/store/59-mayak_24_kpm2_ni/,https://omelta.com/downloads/05-05-2016-85869.jpg,0,0,0,0,1
МАЯК-220-КПМ2 НИ,Оповещатель комбинированный наружного исполнения,МАЯК-220-КПМ2 НИ,100,35,100,77,17,220,–50...+55 °С,5 лет,50,0.3,105,https://omelta.com/store/60-mayak_220_kpm2_ni/,https://omelta.com/downloads/01-10-2018-946275.pdf,0,0,0,0,1
