,ADSK_Обозначение##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Глубина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##MILLIAMPERES,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##VOLT_AMPERES,Уровень звукового давления##OTHER##,IP##OTHER##,Гарантийный срок службы##OTHER##,Диапазон рабочих температур##OTHER##,ADSK_URL документации изделия##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##,Серия_ЗМ##OTHER##,Серия_ЗМ1-2##OTHER##,Серия_ЗМ НИ##OTHER##
МАЯК-12-ЗМ,Оповещатель звуковой,МАЯК-12-ЗМ,80,55,80,0.04,12,20,0.24,105,56,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-694637.pdf,https://omelta.com/store/66-mayak_12_zm/,1,0,0
МАЯК-24-ЗМ,Оповещатель звуковой,МАЯК-24-ЗМ,80,55,80,0.04,24,20,0.48,105,56,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-694637.pdf,https://omelta.com/store/67-mayak_24_zm/,1,0,0
МАЯК-12-ЗМ1,Оповещатель звуковой,МАЯК-12-ЗМ1,100,30,80,0.03,12,20,0.24,105,55,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-382959.pdf,https://omelta.com/store/68-mayak_12_zm1/,0,1,0
МАЯК-24-ЗМ1,Оповещатель звуковой,МАЯК-24-ЗМ1,100,30,80,0.03,24,20,0.48,105,55,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-382959.pdf,https://omelta.com/store/69-mayak_24_zm1/,0,1,0
МАЯК-220-ЗМ1,Оповещатель звуковой,МАЯК-220-ЗМ1,100,30,80,0.08,220,50,11,105,50,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-184776.pdf,https://omelta.com/store/70-mayak_220_zm1/,0,1,0
МАЯК-12-ЗМ2,Оповещатель звуковой,МАЯК-12-ЗМ2,100,30,80,0.03,12,30,0.36,110,55,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-167103.pdf,https://omelta.com/store/74-mayak_12_zm2/,0,1,0
МАЯК-24-ЗМ2,Оповещатель звуковой,МАЯК-24-ЗМ2,100,30,80,0.03,24,30,0.72,110,55,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-167103.pdf,https://omelta.com/store/75-mayak_24_zm2/,0,1,0
МАЯК-220-ЗМ2,Оповещатель звуковой,МАЯК-220-ЗМ2,100,30,80,0.08,220,50,11,110,50,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-167103.pdf,https://omelta.com/store/76-mayak_220_zm_2/,0,1,0
МАЯК-12-ЗМ1 НИ,Оповещатель звуковой наружного исполнения,МАЯК-12-ЗМ1 НИ,100,35,100,0.3,12,20,0.24,105,55,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-836866.pdf,https://omelta.com/store/71-mayak_12_zm1_ni/,0,0,1
МАЯК-24-ЗМ1 НИ,Оповещатель звуковой наружного исполнения,МАЯК-24-ЗМ1 НИ,100,35,100,0.3,24,20,0.48,105,55,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-836866.pdf,https://omelta.com/store/72-mayak_24_zm1_ni/,0,0,1
МАЯК-220-ЗМ1 НИ,Оповещатель звуковой наружного исполнения,МАЯК-220-ЗМ1 НИ,100,35,100,0.3,220,50,11,105,50,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-825602.pdf,https://omelta.com/store/73-mayak_220_zm1_ni/,0,0,1
МАЯК-12-ЗМ2 НИ,Оповещатель звуковой наружного исполнения,МАЯК-12-ЗМ2 НИ,100,35,100,0.3,12,30,0.36,110,55,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-394850.pdf,https://omelta.com/store/145-mayak_12_zm2_ni/,0,0,1
МАЯК-24-ЗМ2 НИ,Оповещатель звуковой наружного исполнения,МАЯК-24-ЗМ2 НИ,100,35,100,0.3,24,30,0.72,110,55,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/10-08-2018-394850.pdf,https://omelta.com/store/77-mayak_24_zm2_ni/,0,0,1
МАЯК-220-ЗМ2 НИ,Оповещатель звуковой наружного исполнения,МАЯК-220-ЗМ2 НИ,100,35,100,0.3,220,50,11,110,55,5 лет,–50...+55 °С,https://omelta.com/downloads/22-10-2018-421876.pdf,https://omelta.com/store/146-mayak_220_zm2_ni/,0,0,1
